Cómo crear un tunel cifrado con OpenVPN para múltiples clientes con autenticación con usuario y password

Instalar y configurar openvpn

Instalar openvpn

apt-get install openvpn

Instalar openssl

Se necesita para generar los certificados

apt-get install openssl

Crear los certificados

En el servidor ejecutar

computer:/root# cd /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0
computer:/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0# . ./vars
computer:/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0# ./clean-all
computer:/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0# ./build-ca
Generating a 1024 bit RSA private key
.++++++
........++++++
writing new private key to 'ca.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [US]:ES
State or Province Name (full name) [CA]:CS
Locality Name (eg, city) [SanFrancisco]:Castellon
Organization Name (eg, company) [Fort-Funston]:nombreInstitucion
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [Fort-Funston CA]:grupovpn
Email Address [me@myhost.mydomain]:
computer:/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0# ./build-key-server grupoopenvpn-server
Generating a 1024 bit RSA private key
...............................++++++
.....................................++++++
writing new private key to 'grupoopenvpn-server.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [US]:ES
State or Province Name (full name) [CA]:CS
Locality Name (eg, city) [SanFrancisco]:Castellon
Organization Name (eg, company) [Fort-Funston]:NombreInstitución
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) [grupoopenvpn-server]:
Email Address [me@myhost.mydomain]:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
Using configuration from /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/openssl.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
countryName :PRINTABLE:'ES'
stateOrProvinceName :PRINTABLE:'CS'
localityName :PRINTABLE:'Castellon'
organizationName :PRINTABLE:'NombreInstitución'
commonName :PRINTABLE:'grupoopenvpn-server'
emailAddress :IA5STRING:'me@myhost.mydomain'
Certificate is to be certified until May 2 11:55:26 2020 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
computer:/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0# ./build-dh
Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime, generator 2
This is going to take a long time
.................................................+.......+.................................+....+...........+..................................+..................................................................................................+.......................................................................................+.......+.................+..............................+...................................+.........................................+.+............................................................................................+.........................................................................................................................................................................+.............................................................++*++*++*

Copiar los certificados a /etc/openvpn

computer:/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0# cd keys
computer:/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/keys# cp dh1024.pem ca.crt grupoopenvpn-server.* /etc/openvpn/
computer:/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/keys# cd /etc/openvpn

Configuración y arranque del servidor autenticando con un script

Editar el fichero /etc/openvpn/openvpn.conf con el siguiente contenido:

tmp-dir /dev/shm
#tmp-dir /tmp
#auth-user-pass-verify /etc/openvpn/auth-ovpn-sql.sh via-env
#auth-user-pass-verify /etc/openvpn/auth-ovpn-sql.sh via-file
auth-user-pass-verify /etc/openvpn/autentica.py via-file
client-cert-not-required
script-security 2
local 10.90.74.33
port 1194
#proto tcp
proto udp
dev tun
dh /etc/openvpn/dh1024.pem
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/grupoopenvpn-server.crt
key /etc/openvpn/grupoopenvpn-server.key
server 192.168.12.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp2.txt
push "dhcp-option DNS 150.128.98.10"
#push "route 192.168.13.0 255.255.255.0"
client-to-client
keepalive 10 120
#comp-lzo
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
verb 5
#script-security 2
cipher BF-CBC
auth SHA1
tls-server
push "redirect-gateway def1"

local 10.90.74.33 Esta instrucción sirve para indicar la IP en la que atiende túneles. Si no se pone, atiende en cualquier interfaz. Puede ocurrir que no conteste con la IP esperadas.

server 192.168.12.0 255.255.255.0 es la red sobre la que se va a dar IP a los clientes. El servidor tendrá la 192.168.12.1. Esta IP no se tiene que asignar previamente al servidor.

Para añadir la ruta por defecto a través del tunel, http://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#redirect

this is a major gripe for me as well: the behaviour on how to start external programs changed quite drastically somewhere between rc7 and rc13 (I believe rc10 was the first version), especially on the Windows platform

http://readlist.com/lists/lists.sourceforge.net/openvpn-users/2/10247.html

hay que añadir script-security 2 en debian lenny

scritp de autenticación en el servidor

Como se comenta en el man, en este sistema la seguridad y confidencialidad del sistema recae en el script de autenticación del usuario y password, con lo que hay que ser meticuloso con él.

El script debe tener los permisos adecuados de ejecución

En perl

#!/usr/bin/perl
# Código perl que comprueba el usuario y el password
exit(0); # si la autenticación es correcta
#exit(1); # si la autenticación no es correcta

En bash

#!/bin/bash
# Código shell que comprueba el usuario y el password
exit 0 # si la autenticación es correcta
#exit 1 # si la autenticación no es correcta

La comprobación del usuario y password se puede llevar a cabo consultando una base de datos, por ejemplo utilizando python

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
''' Autentica un usuario contra postgresql, el usuario y el password se encuentran almacenados en un fichero que se pasa como primer parámetro al script (es lo que hace la opción
auth-user-pass-verify /etc/openvpn/autentica.py via-file
del fichero de configuración de openvpn
'''
import sys, getopt, os, string, time
from sys import argv
import psycopg2
import hashlib
def usage():
print "Utiliza: %s -h" % sys.argv[0]
print """
"""
return
def getSize(file):
""" Obtiene el tamaño de un fichero, pasado como una cadena de caracteres
"""
sf=os.stat(file)
return sf.st_size
def main():
sys.stderr.write('DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD\n')
nombre=argv[1]
f=open(nombre,"r")
nuser=f.readline()[:-1].strip()
npass=hashlib.md5(f.readline()[:-1].strip()).hexdigest()
f.close()
#os.system('sleep 60')
conn = psycopg2.connect("dbname='userapp' user='userapp' host='localhost' password='mipass'");
cur = conn.cursor()
cur.execute("""SELECT password FROM member where username='"""+nuser+"'")
# print nuser
# print hashlib.md5(npass).hexdigest()
rows = cur.fetchall()
if rows:
palm=rows[0][0]
if npass==palm:
print "access accepted"
return 0
else:
print "access denied"
return 1
else:
print "no"
return 1
if __name__ == '__main__':
sys.stderr.write('DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD\n')
a=main()
#print a
exit(a)

Puesta en marcha del servidor

Para ver la salida del servidor y las conexiones de los clientes se puede ejecutar

openvpn /etc/openvpn/openvpn.conf

para ponerlo «en explotación» se puede utilizar el script de arranque

/etc/init.d/openvpn start

Abrir los puertos del cortafuegos

En el fichero firewall (o el que se utilice para definir as reglas del cortafuegos) añadir la siguiente regla:

iptables -A INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT

Configuración y arranque de clientes

En todos los casos hay que copiar el fichero ca.crt creado en el servidor, que es público, al cliente (en linux en /etc/openvn/ca.crt ).

Mediante fichero de configuración en Linux

Editar el fichero /etc/openvpn/openvpn.conf con el siguiente contenido:

client
port 1194
#proto tcp
proto udp
dev tun
remote 150.128.97.59
#push "route 192.168.13.0 255.255.255.0"
#Debe ser push "route 192.168.13.0 255.255.255.0"
keepalive 10 120
#comp-lzo
script-security 2
user nobody
group nogroup
nobind persist-key
persist-tun
verb 3
cipher BF-CBC
auth SHA1
ca /etc/openvpn/ca.crt
#capath .
auth-user-pass

Para que se abra el túnel automáticamente en el parámetro auth-user-pass se puede indicar un fichero en el que el una línea tiene el login y en la siguiente el password. Pero OJO, poner la ruta entera a ese fichero porque sino falla el script de arranque /etc/init.d/openvpnauth-user-pass /etc/openvpn/ficherouser

Puesta en marcha del cliente

Para ver la salida del servidor y las conexiones de los clientes se puede ejecutar

openvpn /etc/openvpn/openvpn.conf

para ponerlo «en explotación» se puede utilizar el script de arranque

/etc/init.d/openvpn start

Mediante el networkmanager en Linux

Instalar el paquete network-manager-openvpn.

Ir a Conexiones VPN → Configurar VPN…, seleccionar la pestaña VPN y pulsar el botón Añadir.

Seleccionar el tipo de conexión OpenVPN y pulsar Crear.

En la pestaña VPN poner los siguientes datos:

Nombre de la Conexión: openvpnClient
Pasarela: servidor.dominio
Tipo: Contraseña
Nombre de Usuario: mm
Contraseña:
Certificado CA: /etc/openvpn/ca.crt

La contraseña se puede dejar en blanco.

Pulsar el botón Avanzado y seleccionar la pestaña Seguridad y poner los siguientes datos:

Cifrado: BF-CBC
Autenticación HMAC: SHA-1

Ir a Conexiones VPN → openvpnClient (o el nombre que se le haya dado a la conexión).

Problemas

En algunas distribuciones de GNU/Linux se produce el error «The VPN connection “openvpn” failed because there were no valid VPN secrets», reiniciando el networkmanager parece que se soluciona (https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=497454#c4).

En http://www.matejunkie.com/how-to-fix-networkmanagers-openvpn-plugin-in-ubuntu-904/ comentan una posible solución

Windows

Instalar openvpn

Crear en C:\\Archivos\ de\ programa\\OpenVPN\\config\\ un fichero con el siguiente contenido:

client
port 1194
#proto tcp
proto udp
dev tun
remote 150.128.97.59
#push "route 192.168.13.0 255.255.255.0"
keepalive 10 120
#comp-lzo
script-security 2
user nobody
group nogroup
nobind persist-key
persist-tun
verb 3
cipher BF-CBC
auth SHA1
ca C:\\Archivos\ de\ programa\\OpenVPN\\config\\ca.crt
#capath .
auth-user-pass

Copiar el certificado del servidor en C:\\Archivos\ de\ programa\\OpenVPN\\config\\

Activar el forwarding y firewall en el servidor

Instalar las siguientes reglas en el firewall

#!/bin/sh
IPTABLES=/sbin/iptables
$IPTABLES -F -t nat
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.12.0/24 -j MASQUERADE
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.12.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j SNAT --to 10.228.152.37

Editar el fichero /etc/sysctl.conf y poner:

net.ipv4.ip_forward = 1

normalmente esta linea estará comentada, hay que descomentarla.

Esto hace que el forwarding se active al arrancar, si sólo queremos hacer una prueba se puede hacer:

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Enlaces

http://guifi.net/node/3278, cómo generar certificados para openVPN y túneles con esos certificados.

http://www.guifi.net/node/12373, Tunels OpenVPN als CPEs amb RouterOS v3

http://es.wikibooks.org/wiki/OpenVPN/Ejemplo_de_configuraci%C3%B3n_con_claves_asim%C3%A9tricas

http://www.openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html

http://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/graphical-user-interface.html, frontends gráficos.

http://techtots.blogspot.com/2010/01/configuring-openvpn-freeradius-mysql.html

http://rafasec.blogspot.com/2008/03/freeradius-mysql_17.html

http://www.roessner-net.com/?p=4

http://www.wiggy.net/code/pyrad/

Tracedump:

newBaseSize: 12pt
newBaseSizeInPt: 12